Схема контроля 1

Порядок и периодичность отбора и исследования проб питьевой воды **ведомственных систем питьевого водоснабжения** в рамках ведения производственного лабораторного контроля

*(в соответствии с требованиями специфических санитарно-эпидемиологических требований  к содержанию и эксплуатации источников и систем питьевого водоснабжения, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.12.2018 № 914* *(в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 06.02.2024 № 85) и гигиенического норматива «Показатели безопасности питьевой воды», утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37)*

**Порядок отбора проб питьевой воды**


**Отбор проб** для контроля показателей безопасности питьевой воды **осуществляется владельцами ведомственных систем питьевого водоснабжения**:


**по микробиологическим, органолептическим и обобщенным показателям безопасности, на содержание неорганических и органических веществ** – из источников водоснабжения, а также перед поступлением в водопроводную сеть и (или) в точках  
водоразбора водопроводной сети;

**по радиационным показателям безопасности** – из источников водоснабжения.

**Периодичность** контроля показателей безопасности питьевой воды **ведомственных систем питьевого водоснабжения**:


не реже четырех раз в год (**ежеквартально**) – **по микробиологическим, органолептическим и обобщенным показателям безопасности**;





не реже одного раза в год (**ежегодно**) – на **содержание неорганических и органических веществ, по радиационным** показателям безопасности.

**Показатели радиационной безопасности**



1. Общая α-радиоактивность Бк/куб.дм 0,1
2. Общая β-радиоактивность Бк/куб.дм 1,0

