Схема контроля 3

Порядок и периодичность отбора и исследования проб питьевой воды **водоматов** в рамках ведения производственного лабораторного контроля

*(в соответствии с требованиями специфических санитарно-эпидемиологических требований  к содержанию и эксплуатации источников и систем питьевого водоснабжения, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.12.2018 № 914 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 06.02.2024 № 85) и гигиенического норматива «Показатели безопасности питьевой воды», утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37)*

**Порядок отбора проб питьевой воды**

**Отбор проб** для контроля показателей безопасности питьевой воды **осуществляется субъектами хозяйствования, являющимися владельцами водоматов** и производится на конечном этапе из системы по продаже питьевой воды в розлив потребителю:

по **микробиологическим, органолептическим, обобщенным показателям безопасности и на содержание неорганических веществ**.

**Периодичность** контроля показателей безопасности питьевой воды осуществляется не реже четырех раз в год (**ежеквартально**).







