Схема контроля 2

Порядок и периодичность отбора и исследования проб питьевой воды **внутренних водопроводных сетей объектов** в рамках ведения производственного лабораторного контроля

*(в соответствии с требованиями специфических санитарно-эпидемиологических требований  к содержанию и эксплуатации источников и систем питьевого водоснабжения, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.12.2018 № 914 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 06.02.2024 № 85) и гигиенического норматива «Показатели безопасности питьевой воды», утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37)*

**Порядок отбора проб питьевой воды**

**Отбор проб** для контроля показателей безопасности питьевой воды **осуществляется субъектами хозяйствования, эксплуатирующими внутренние водопроводные сети объектов**:

**по микробиологическим и органолептическим показателям безопасности** в точках водоразбора внутренних водопроводных сетей (водопроводные краны объектов).

**Периодичность** контроля показателей безопасности питьевой воды осуществляется **не реже одного раза в год**.



